100(PALLET) = Start Pallet

101(PPP)= Parts Per Pallet

102(S.PT) = Starting Part

103(CUR.PT) = Current Part

104(OP1+) = Op 1 Part Spacing

105(OP2+) = Op 2 Part Spacing

106(R.TL) = Running Tool Number

107(S.OP) = Starting Op Number

108(S.BL) = Starting Block

109(54.1B) = G54.1 Base Variable

110(54.1DP) = G54.1 Variable Change with P#

111(PBV) = G54.1 P Base Variable

112(CUR.OP) = Current Op

113(FIX.PT) = Fixture Part Number

114(PT.SP) = Part Spacing

115(ADJY) = Adjustment to Y Axis

116(2or4) = Op 2 or 4(True or False)

117(6or8) = Op 6 or 8(True or False)

118(PAL.OP) = Pallet Op

119(PRG.N) = Tool/Op Program Number

120(L.PT) = Lock the starting part

121(L.SOP) = Lock the starting op

540 = 1st S/N Digit (Left)

541 = 2nd S/N Digit

542 = 3rd S/N Digit

543 = 4th S/N Digit (Right)

544 = Engraving Speed(Ipm)

545 = Assy S/N, 1 or 2